RT-4D DMR-модуль (HF6853) — ЖИВАЯ калибровка, снята через мост (tools/tuning_read.py --direct)
Дата: 24.07.2026, режим «Обновление DMR чипа», 0x68 напрямую. Стабильно (3 прогона).

CmdOpenCal   -> st=0x00 OK
ReadDigVCCN  -> pl 00 02 40   => DMR  VCCN(freq/VCXO trim) = 0x40 (64)
ReadAnaVCCN  -> pl 00 02 80   => ANA  VCCN               = 0x80 (128)   <- аналог работает
ReadPWR      -> pl 00 01 01 00 05
ReadSlot     -> pl 00 00 03 42 01 08 d9
ReadMod      -> st=0x01 (нужен параметр/иначе)
CmdColseCal  -> OK (+ async 68 06 .. ee ee.. = DetectDevice/пусто)

Гипотеза: VCCN = частотный трим VCXO (btnRead_U_Freq шлёт ReadDigVCCN). DMR(0x40) сильно ниже
аналога(0x80). Проверять сравнением BER на MMDVM при переборе SetDigVCCN. baseline для отката = 0x40.
ВНИМАНИЕ: писать только с возможностью отката; тест требует нормального режима рации + PTT.
