# FM100B (HF6853/Auctus A6) — реверс прошивки модуля и вокодера

Образы: `firmware/FM100B_V1.2.0.32_20260130.bin` (1 527 808 Б), `FM100B_V1.2.0.13` (тот же размер).
Грузятся из внешнего SPI-flash модуля (см. [[rt4d-fm100b-is-hf6853]]).

## Архитектура кода
- **ARM.** Вектор @0x0: `EA00000E` (B reset) + 7×`LDR PC,[PC,#0x14]` (undef/SWI/abort/IRQ/FIQ).
- **Reset @0x40:** маскирует IRQ/FIQ, ставит режимы CPSR (SYS/FIQ/IRQ стеки) — классический ARM-старт,
  затем переключается в **Thumb-2 с FPU** (`b580` push, `ed4d` VPUSH, `f38b` MSR) — основной код Thumb-2.
- Значит ядро XCPU — ARM с VFP (ARM11/Cortex-A/R класс), не Cortex-M. База RAM ≈ 0x0360_xxxx
  (по литералам векторов). Символов НЕТ (release), строки — PC-relative (базу в лоб по литералу не взять).

## Карта регионов (по энтропии + строкам)
| Offset | Что |
|--------|-----|
| 0x000000 | вектора ARM + startup |
| 0x000100–0x0b0000 | основной код (Thumb-2), ent≈6.3 |
| 0x0b0000–0x0d0000 | разреженная регулярная таблица (нули + повтор `80 29`), ent 2.5–3.6 — коэфф./LUT (не AMBE-кодбук) |
| 0x0cc000–0x0d0000 | **символы/лог-строки аудио-подсистемы** (ATC_*, «vocoder mutex», «codec ad/da») |
| 0x0d0000–0x160000 | код/данные |
| 0x15b000–0x15e000 | **WebRTC-аудио**: `VocoderVersion\WebRTC\source\nsx_core.c` (шумодав NSX), `digital_agc.c` (AGC); функции `WebRtcNsx_ProcessCore`, `WebRtcAgc_CalculateGain` |
| ~0x160000 | строки/константы, `EasyFlash` (NV) |
| 0x170000–конец | хвост (padding) |

## ⭐ Что такое «вокодер» в прошивке
**«Vocoder» здесь = WebRTC audio processing** (noise suppression NSX + digital AGC), т.е. пред/пост-
обработка ГОЛОСА, а **НЕ AMBE-кодек**. Это открытый код (github WebRTC) — можно понять и тюнить.

**Сам AMBE (DMR-кодек) — вне модифицируемого ARM-кода.** В образе только ИНТЕРФЕЙС к нему:
`ATVoiceEncCnf`/`ATVoiceDecCnf`, `ATCRecvAmbedataCnf`/`ATCRecvAmbe6sdataCnf`, `vocoder mutex`.
AMBE выполняется на отдельном DSP-ядре/хардварном блоке A6 (RDA8809 двухъядерный; jhart99:
«вокодер на шине XCPU»). Отдельного DSP-блоба в этом образе по энтропии не видно → AMBE, вероятно,
в ROM чипа или в кремнии.

## Используемые open-source библиотеки (найдены по строкам)
- **EasyFlash** (armink/EasyFlash) — NV-хранилище во flash. **Здесь лежит калибровка** (VCCN/Mod/PWR,
  см. docs/tuning-software-protocol.md). Формат документирован → можно читать/править cal прямо во flash-дампе.
- **WebRTC** (nsx, digital_agc) — аудио.

## Честная оценка «свой вокодер»
- Заменить AMBE на свой кодек **для эфирного DMR нельзя** — другие рации ждут AMBE (нет совместимости).
- Сам AMBE в этом ARM-образе не лежит (DSP/ROM) → «переписать вокодер» здесь нечего.
- РЕАЛЬНО моддится: параметры WebRTC (агрессивность шумодава/AGC, качество звука), кодек-гейны
  (`ATC_MICCodecGainSet`/`ATC_SPKCodecGainSet`), DTMF, логика управления DMR, NV-калибровка (EasyFlash).

## ⭐ Таблица разделов flash модуля (найдена @0x15e828)
```
Bootloader | Application | RF Firmware | NET info
```
**SoC модуля = Beken, серия «beken378»** (пути `beken378\intercom\` в образе; HAL `bk_gpio_*`/`bk_pwm_*`/
`bk_flash_*`; приложение `INTERCOM`; синтезатор `DPLL`; RTOS + RT-Thread FAL/EasyFlash + WebRTC).
Это ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ идентификация — НЕ Auctus A6/RDA8809 (та гипотеза неверна; RDA-debug молчал именно
потому, что чип не RDA). Схемная маркировка чипа — «HF6853».
Разбивка flash модуля:
- **Bootloader** — загрузчик (в т.ч. режим «Обновление DMR чипа»).
- **Application** — ЭТО наш `FM100B_*.bin` (управление + WebRTC-аудио + интерфейс к AMBE).
- **RF Firmware** — ОТДЕЛЬНЫЙ раздел: DMR-baseband / модем / **предположительно AMBE-DSP**. У нас его НЕТ.
- **NET info** — NV-настройки (**EasyFlash ENV** — то, что нужно для доступа к хранимым параметрам).

Плюс сырые cal-таблицы во flash: `manual_cal_write_flash`, `save txpwr tab to flash` (темп-компенсация
мощности), efuse-cal ADC/батареи (`efuse get cal`, `CodeOffset`, `dvbatref`), кодек `set dac vol dig/ana`.

## Как получить NV/RF Firmware: ДАМП flash модуля
Ни NV, ни RF Firmware в образе Application нет — нужен **дамп SPI-flash модуля** (все разделы).
Путь: протокол загрузчика/апдейтера (режим «Обновление DMR чипа» активен) — у него есть чтение flash.
Реверснуть команду чтения из `RT-4D Upgrade V3_25_260205.exe` (как сделали с тюнером) → безопасно
снять полный дамп → распарсить EasyFlash ENV (NET info) + разобрать RF Firmware (vocoder/DMR).
Это разблокирует СРАЗУ: NV-настройки, калибровку, и сам DMR-baseband для реверса.

**ВАЖНО (проверено 24.07):** `RT-4D Upgrade` шьёт AT32, НЕ модуль (см. ниже). Реальные пути дампа:
- Через **загрузчик Beken** модуля (download-режим): если модуль выставить в штатный UART-bootloader
  Beken, подойдёт экосистема **bk7231tools / BKFIL / BK7231GUIFlashTool** (openshwprojects) — они
  умеют backup/read flash. НО эти тулы под WiFi-чипы BK7231; протокол загрузчика 378x надо проверить.
  Как войти в download модуля из RT-4D — неизвестно (возможно boot-пин/спец-команда); ЖИВАЯ операция.
- Либо найти команду чтения flash в протоколе «Обновление DMR чипа» (у приложения её нет — см. API).
Оба варианта — при владельце (риск). Ссылки: github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool.

## Апдейтеры: кто что прошивает (реверс .NET)
- **RT-4D Upgrade V3_25** (`Ido_Update`, DES+RSA) прошивает **AT32 (главный CPU рации)**, НЕ модуль:
  команды `Send_Connect=39 33 05 10 c9`, `Send_Update=39 33 05 55 0e`, `Send_End=39 33 05 ee a7`
  — это протокол **загрузчика AT32** (тот же `39 33 05`, что в `tools/flash_ps.py`). Для дампа
  flash модуля НЕ годится.
- **Radio Tuning Software** — калибровка модуля по 0x68 (см. docs/tuning-software-protocol.md).
- Отдельного PC-апдейтера МОДУЛЯ на рабочем столе нет; образы `FM100B_*.bin` = раздел Application
  (0x175000 = ровно размер раздела), т.е. из вендорского пакета, не live-дамп.

## API-поверхность модуля (172 команды, research/module-fw/module_api_commands.txt)
Полный список ATC_*/SP*-команд (протокол 0x68 AT32↔модуль). Важное:
- Калибровка (NV): `SPCaliic_FreqOpt`/`SPCaliFreqSetCnf` (частота!), `SPCali_AnaVccnOpt` (VCCN аналог=0x80),
  `SPCali_DigMod1Opt` (девиация), `SPCali_ChannelParamOpt`, `SPCali_AnaSQthOpt`, `SPCali_SQRXFreqOpt`,
  `SPCali_HeadGQParamOpt`. Это NV-элементы, которые читаются/пишутся B-командами (0xB0–0xBD).
- ⚠️ `ATC_ClearNVdataReq` — СТИРАНИЕ NV (не слать!).
- **Команды дампа flash в приложении НЕТ** → полный дамп NV(«NET info»)/RF Firmware возможен только
  через **загрузчик модуля** (download-режим), не через рабочую прошивку. Это живая операция (при владельце).
  Сами cal-значения доступны и так — через B-команды (tools/tuning_read.py).

## Возможности модуля (по API, 172 команды)
- **SMS:** `ATC_Msg`, `ATC_SMSProc`, `ATC_SmsmodeSetReq`, `ATUploadRxSmsCnf`, `ATCRxSmsSendAck` — полный DMR-SMS.
- **Шифрование голоса:** `ATC_CurChKeySetReq`, `ATC_SetEncrypt`, `ATVoiceEncryptQuery`, `ATC_KeyHandle_*`.
- **DMR-вызовы:** call setup/roaming (`SPRoamList`), группы/контакты, digital monitor, emergency (`ATRecvEmgCallInd`), busy-status.
- **Аудио/голос:** `ATVoiceEncCnf/DecCnf`, `ATCRecvAmbedataCnf` (AMBE-кадры), `SPATVoicedata` (сырой голос-путь),
  кодек-гейны, DTMF, `ATC_PlaySingleToneReq`, `SPKirisunEffectCnf` (→ общий кодбейс с **Kirisun**).
- **Запись/данные:** `ATC_LocalRecordPlayReq`/`ATC_RecordDataPlayReq` (запись голоса!), inband-данные
  (`SPSendInBandDataReq`/`SPCclSpInBandDataInd`).
Вывод: модуль — универсальный Beken-378x DMR/intercom SoC, используемый разными брендами
(Radtel/Kirisun/iRadio). Многое из этого можно дёргать по 0x68 через мост (осторожно — только Query/Read вслепую).

## Достоверность образов и версии
- Оба образа (.13 2025-04, .32 2026-01) — plaintext, надёжны (в обоих `beken378`/`EasyFlash`/партиции/
  `check failed`). Встречаются одиночные не-ASCII байты в строках (в разных местах у .13 и .32) —
  косметика/артефакт дампа, на структуру выводов не влияет.
- Поблочный diff .13↔.32: **91% блоков различаются** — крупный рефакторинг прошивки за 9 месяцев
  (не мелкий патч). Идентичны лишь ~32 блока 4КБ.

## Граница статического реверса (что БЕЗ дампа/живой рации недостижимо)
Достигнуто статикой: чип (Beken 378x), архитектура, разделы, API (172 cmd), «вокодер»=WebRTC,
протокол калибровки 0x68 (реверснут, работает). НЕ достаётся из имеющихся файлов:
- **AMBE/DMR-baseband** — в разделе **RF Firmware**, которого у нас НЕТ (нужен дамп flash модуля).
- **Ключи/значения EasyFlash NV** — в разделе NET info (нужен дамп) либо глубокий Thumb-2 disasm
  ef_default_env (тяжело, без символов).
- **База загрузки** ≈0x0360_0000 (по векторам), но строки — PC-relative, точные xref требуют disasm.
Вывод: следующий разблокирующий шаг — **дамп flash модуля**, а это ЖИВАЯ операция (загрузчик Beken/
download-режим) при владельце, с риском. Пока владелец недоступен — статика исчерпана по безопасному ROI.

## Реальные следующие шаги (реверс+правка+тест)
1. **API-поверхность:** извлечь полный список ATC_*/SP*-команд (это протокол 0x68 между AT32 и модулем)
   — карта того, чем вообще можно управлять. Уже частично в docs/fm100b-commands.md.
2. **WebRTC-параметры:** найти конфиг NSX/AGC (режим/пороги) в коде, изменить, перешить модуль
   (режим «Обновление DMR чипа»), проверить звук/приём. Это и есть «поменять и посмотреть заведётся ли».
3. **EasyFlash NV:** распарсить NV-регион (cal) во flash-дампе — прямой доступ к калибровке без live-протокола.
